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Собрать в таблице хар-ки сетевого оборудования (по видам).
По 10 устройств в каждой группе
Разных фирм. В каждую(?) группу включите оборудование (1-2 экземпляра) фирмы Cisco.
	Группы устройств
	Фирма
	Модель
	Фото
	Описание
	Характеристики
	Цена, руб.

	Маршрутизаторы
	TP-Link 
	Archer AX1500
	[image: Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX1500 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена TP-Link Archer AX1500 | 5032016.]
	Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX1500 принадлежит к модельному ряду игровых устройств, обеспечивая высокоскоростной и стабильный доступ для онлайн-игр и решения других требовательных задач. Благодаря технологии OFDMA он позволяет обмениваться данными сразу с несколькими устройствами и сводит к минимуму задержки. Данная модель соответствует стандарту AX1500 и отличается скоростью в пределах 1501 Мбит/с. Четыре антенны на внешней стороне корпуса и технология Beamforming формируют бесперебойный сигнал в широкой зоне действия сети. Среди других особенностей TP-LINK Archer AX1500 отмечаются 4-портовый коммутатор LAN, широкий набор средств защиты доступа и простая настройка несколькими способами.
	Wi‑Fi роутер TP‑Link Archer AX1500, чёрный
Процессор 1.5 ГГц, 2 ядра
Подключение WAN через Ethernet, поддержка IPv6
Стандарты Wi‑Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Частоты Wi‑Fi: 2.4 ГГц и 5 ГГц, класс AX1500
Максимальная скорость Wi‑Fi — 1501 Мбит/с (300 Мбит/с на 2.4 ГГц, 1201 Мбит/с на 5 ГГц)
Поддержка одновременной работы в двух диапазонах, технология MU‑MIMO
Технологии усиления сигнала: Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA
Безопасность: WEP, WPA, WPA‑Enterprise, WPA2, WPA2‑Enterprise, WPA3
4 внешние несъёмные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Порты: 1 WAN, 4 LAN, скорость проводного подключения до 1000 Мбит/с
Типы WAN‑подключения: L2TP, PPPoE, PPTP, динамический и статический IP
Функции безопасности: Firewall, NAT, SPI, DMZ, Port Forwarding, Port Triggering
Фильтрация по MAC‑адресу и URL‑адресу, гостевая сеть, родительский контроль
Поддержка MESH (EasyMesh, OneMesh), функции защищённого подключения (OpenVPN server, PPTP server)
Управление через Web‑интерфейс и мобильное приложение TP‑Link Tether
	3 399

	
	Cisco
	C867VAE
	

	Маршрутизатор Cisco C867VAE‑K9 подходит для малых удалённых офисов и обеспечивает защищённый доступ в интернет или корпоративные сети. Поддерживает VPN‑туннели и сочетает функции маршрутизатора с возможностями широкополосного подключения, включая ADSL. Оснащён набором Ethernet‑портов для организации локальной сети.
	Количество портов 10
Базовая скорость передачи данных 10/100 Мбит/сек
Поддержка VPN‑туннелей (VPN Endpoint) есть
Возможность установки в стойку есть
Поддержка VoIP нет
Поддержка PoE нет
1×GE + 4×FE LAN
1×GE WAN
Наличие ADSL USB
Поддержка SSH есть
Web‑интерфейс есть
Поддержка SNMP есть
Поддержка EEM есть
DHCP‑сервер есть
Перенаправление портов есть
	10 200

	
	Keenetic
	KN-3811 Hopper
	[image: Купить Wi-Fi роутер Keenetic KN-3811 Hopper в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Keenetic KN-3811 Hopper | 5477896.]
	Hopper KN-3811 использует энергоэффективную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающую актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость работы с внешними дисками или модемами через порт USB 3.0. Модель получила обновленный компактный корпус со скошенными гранями и многочисленными вентиляционными отверстиями, а также четыре внешние всенаправленные печатные антенны, реализующие уверенное покрытие для типовых квартир и одноэтажных частных домов.
	Процессор 1.3 ГГц, 2 ядра
Оперативная память 512 МБ, Flash‑память 256 МБ
Подключение WAN через Ethernet, поддержка 3G/4G через USB‑модем
Поддержка IPv6
Стандарты Wi‑Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)
Частоты Wi‑Fi: 2.4 ГГц и 5 ГГц, класс AX3000
Максимальная скорость Wi‑Fi — 2976 Мбит/с (574 Мбит/с на 2.4 ГГц, 2402 Мбит/с на 5 ГГц)
Технологии: MU‑MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, OFDMA
Безопасность: OWE, WEP, WPA‑PSK, WPA2‑Enterprise, WPA2‑PSK, WPA3‑PSK
4 внешние несъёмные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
4 порта LAN/WAN с переназначением, скорость 1000 Мбит/с, 1 USB 3.2 Gen 1 Type‑A
Типы WAN‑подключения: L2TP, PPPoE, PPTP, поддержка DHCP и статической маршрутизации
Функции безопасности: Firewall, NAT, SPI, SkyDNS, DMZ, Яндекс.DNS, фильтрация по IP/MAC/TCP/UDP
Поддержка MESH (NetcrazeOS), гостевая сеть и родительский контроль
Управление через SSH, Telnet, Web‑интерфейс и мобильное приложение Netcraze
Режимы работы: маршрутизатор, репитер
Габариты: 160 × 45 × 118 мм, вес 369 г, питание 12 В/1.5 А
	11 899

	
	Cisco
	ISR-1100-POE4
	

	Cisco ISR-1100-POE4 — это модуль расширения портов с поддержкой PoE для маршрутизаторов серии Cisco 1900. Позволяет подключать устройства с питанием по Ethernet‑кабелю. Подходит для масштабирования сетевой инфраструктуры.

	Модель ISR-1100-POE4
Производитель Cisco
Тип модуля модуль расширения портов
Количество разъёмов 4 шт
Тип разъёмов RJ‑45
Поддержка PoE 4 POE или 2 POE+ (802.3at)
Питание от головного устройства
Вес брутто 200 г
Температура эксплуатации от 0 до +40 °C
Температура хранения от 0 до +40 °C
Влажность при эксплуатации от 10 до 90 % (без конденсации)
Влажность при хранении от 10 до 90 % (без конденсации)
Совместимость с маршрутизаторами серии Cisco 1900
Назначение расширение количества PoE‑портов
Стандарт PoE IEEE 802.3at
Форм‑фактор модульный
Применение в корпоративных сетях и филиалах предприятий
	14 778

	
	TP-Link
	Archer BE800
	[image: Купить Wi-Fi роутер TP-Link Archer BE800 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена TP-Link Archer BE800 | 9276987.]
	Беспроводной трехдиапазонный 10-гигабитный MU-MIMO маршрутизатор TP-Link Archer BE800 Wi-Fi 7 с USB-портом. 1 комбинированный порт WAN/LAN 10 Гбит/с Ethernet/Fiber + 1 порт WAN/LAN 10 Гбит/с + 4 порта 2,5 Гбит/с + 1 порт USB 3.0 обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Работает с маршрутизаторами EasyMesh и расширителями диапазона для формирования бесшовной сети Wi-Fi по всему дому, предотвращая падения и задержки при переходе между сигналами. Молниеносный трехдиапазонный Wi-Fi 7 со скоростью 19 Гбит/с: позволяет вашим устройствам работать на полной скорости.
	Wi‑Fi роутер TP‑Link Archer BE800, чёрный
4 ядра в аппаратной части
Подключение WAN через Ethernet и SFP, поддержка IPv6
Стандарты Wi‑Fi: 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be)
Частоты Wi‑Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, класс BE19000
Максимальная скорость Wi‑Fi — 18 656 Мбит/с (1376 Мбит/с на 2.4 ГГц, 5760 Мбит/с на 5 ГГц, 11 520 Мбит/с на 6 ГГц)
Поддержка одновременной работы в нескольких диапазонах, MU‑MIMO 4×4
Технологии усиления сигнала: Airtime Fairness, Beamforming, DFS, MLO, OFDMA
Безопасность: WPA, WPA‑Enterprise, WPA2, WPA2‑Enterprise, WPA3
8 внутренних антенн
Порты: 2 LAN/WAN (с ручным переназначением) и 4 LAN, скорость до 10 000 Мбит/с
1 SFP‑порт и 1 USB 3.2 Gen 1 Type‑A (поддержка FTP‑сервера, Media‑сервера, Samba‑сервера, Time Machine)
Типы WAN‑подключения: L2TP, PPPoE, PPTP, динамический и статический IP
Функции безопасности: Firewall, SPI, DMZ, Port Forwarding, Port Triggering, HomeShield, защита от DDoS
Фильтрация по IP‑, MAC‑ и URL‑адресам, гостевая сеть, родительский контроль
Поддержка MESH (EasyMesh), защищённые подключения (L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard)
Управление через Web‑интерфейс и мобильное приложение Tether, поддержка голосовых помощников Alexa и Google Assistant
	44 999

	
	Cisco
	C1111-8P
	
	Cisco C1111-8P — маршрутизатор серии ISR 1100, предназначенный для использования в небольших и средних предприятиях, а также в филиалах компаний. Устройство обеспечивает высокий уровень производительности и доступности благодаря многоядерной аппаратной платформе, которая позволяет сохранять пропускную способность сети. Поддерживает PoE, имеет встроенный брандмауэр и возможность высокоскоростного блочного шифрования для защиты данных
	Количество LAN-портов: 8 × 10/100/1000Base-TX (1000 Мбит/с)
Количество WAN-портов: 1 × 10/100/1000Base-TX (1000 Мбит/с)
Количество uplink-портов: 1 × 10/100/1000 Base-TX (1000 Мбит/с) Combo SFP
Максимальная скорость проводной передачи данных: 1000 Мбит/с
Поддержка PoE: да
Поддержка IPv6: да
Поддержка Auto-MDI/MDI-X: да
Поддержка Dual WAN: да
Объём оперативной памяти: 4096 МБ
Объём флеш-памяти: 4096 МБ
Наличие USB-портов: 1 × USB 3.0
Консольный порт: есть
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 125 Вт
Габариты: 323 × 42 × 230 мм
Вес нетто: 2.59 кг
Рабочая температура: от 0 до +40 °C
Влажность при эксплуатации: от 5 до 95% (без конденсации)
Температура хранения: от 0 до +65 °C
	95 786

	
	Cisco
	C891 C891-24X/K9
	
	Cisco 891 with 2GE/2SFP and 24 Switch Ports Интегрированный сервисный маршрутизатор (ISR) Cisco 891 на 24 порта LAN GE. Поддерживает функцию PoE на 8 портах. Подключение к глобальной сети через двойные порты GE или SFP. Роутер предоставляет больше возможностей коммутации по сравнению с другими маршрутизаторами ISR Cisco серии 890 и будет особенно полезен в сценариях расширения, где уже сейчас требуется больше возможностей коммутации
	3G/4G LTE: нет
PoE: 8 портов PoE
SSL VPN: опционально (до 25 пользователей)
Вентилятор: корпус без вентилятора
Вес: 2.5 кг
Габариты: 4.45 × 43.81 × 30.48 см
Коммутатор локальной сети: 24 порта 10/100/1000 BASE‑T
Консольный или вспомогательный порт: RJ‑45
Напряжение: 100 до 240 VAC
Основная память ОЗУ: 1 Гбайт DDR
Плотность портов WAN: 2 порта GE WAN (медь или SFP)
Поддержка облачного сервиса веб‑безопасности (Scan SafeCloud Web Security): опционально
Порт USB: USB 2.0 (на задней панели)
Производительность: 51.2 Мбит/с, 100 000 пакетов в секунду
Рабочая температура: 0 до 40 °C
	137 475

	
	Cisco
	C3825-35UC/K9
	

	Маршрутизатор Cisco C3825-35UC/K9 — сетевое устройство корпоративного уровня для организации надёжной передачи данных. Поддерживает функции безопасности и качества обслуживания трафика (QoS), подходит для средних и крупных предприятий. Обеспечивает гибкую интеграцию сервисов связи и передачи данных.
	Алгоритмы шифрования: 3DES, DES, WPA‑AES
Защита брандмауэром: IOS
Скорость Ethernet LAN: 10/100/1000 Мбит/с
Флэш‑память: 256 МБ
Оперативная память: 512 МБ
Управление через веб‑интерфейс: есть
Полнодуплексный режим: есть
LED‑индикаторы: есть
USB‑порты: 2
Фильтрация MAC‑адресов: есть
Формат: 2U
Слоты расширения: NM, NME, NME‑X, NMD, NME‑XD, EVM‑HD, 4×HWIC, 2×AIM, 4×PVDM
Монтаж в стойку: есть
Порты Ethernet LAN (RJ‑45): 2
Порт SFP: 1
Диапазон рабочих температур: 0–40 °C
Диапазон влажности: 5–85 %
Потребляемая мощность: 52 Вт
Входное напряжение: 100–240 В
Частота входного сигнала: 50 Гц
Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Поддержка QoS: есть
Соответствие стандартам безопасности: UL 60950, IEC 60950‑1, EN 60950‑1
Вес: 10 442 г
Размеры (Ш×Г×В): 3,5×17,1×14,7 дюймов
	263 900

	
	Cisco
	C3845-VSEC-CUBE/K9
	

	Маршрутизатор Cisco C3845‑VSEC‑CUBE/K9 предназначен для средних и крупных предприятий, а также филиалов. Он упрощает развёртывание и управление сетью, снижает расходы на её создание и обслуживание. Обеспечивает поддержку важнейших деловых приложений и защищённую работу каналов T3/E3.

	Алгоритмы шифрования 3DES, DES, WPA‑AES
Защита брандмауэром IOS
Скорость Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит/с
Поддержка Wi‑Fi есть
Входное напряжение 100–240 В
Частота входного сигнала 50 Гц
Флэш‑память 128 МБ
Оперативная память 512 МБ
Управление через веб‑интерфейс есть
Полнодуплексный режим есть
LED‑индикаторы соединения есть
Поддержка QoS есть
USB‑порты 2
Фильтрация MAC‑адресов есть
Слоты расширения NM, NME, NME‑X, NMD, NME‑XD, EVM‑HD (4 × HWIC, 2 × AIM, 4 × PVDM)
Монтаж в стойку есть
Количество портов Ethernet LAN (RJ‑45) 2
Потребляемая мощность (обычный режим) 79 Вт
Вес 15 890 г
Размеры (Ш × Г × В) 5,25 × 17,25 × 16 дюймов
Диапазон рабочих температур −40…158 °F (−40…70 °C)
Стандарты сети IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Соответствие стандартам безопасности UL 60950, IEC 60950‑1, EN 60950‑1
	1 099 715

	
	Cisco
	C819 C819HG+7-K9
	



	Cisco C819HG+7-K9 — маршрутизатор серии 819 ISR для Machine‑to‑Machine (M2M)‑решений. Устройство в защищённом корпусе поддерживает 3G/4G (HSPA+ Release 7), GPS и SMS, рассчитано на работу в сложных условиях. Подходит для банкоматов, транспорта, систем видеонаблюдения и других сценариев «интернета вещей».

	Поддержка 3G/4G: HSPA+ Release 7 (3.7G)
Поддержка SMS и GPS
Диапазон рабочих температур: от −25 °C до +60 °C
Устойчивость к вибрации, падениям, пыли, брызгам воды
Защита от перепадов напряжения
Двойные SIM‑карты (Dual‑SIM)
Поддержка IPv6
Функции безопасности: межсетевой экран с инспекцией приложений, система предотвращения вторжений, фильтрация контента, шифрование VPN
Функции QoS для оптимизации передачи голоса и данных
Удаленное управление через Cisco Prime
Поддержка MIB для 3.5G/3.7G
Компактные размеры (меньше iPad 2, легче MacBook Air)
Прочный защищённый корпус
Производительность для одновременной поддержки безопасности, IP‑мобильности и IPv6
Возможность централизованного мониторинга сотен и тысяч устройств
	209 090

	Коммутаторы

	HPE
	Aruba Networking CX 6300
	[image: ]
	HPE Aruba Networking CX 6300 — это серия современных коммутаторов, созданная для построения гибких и высокопроизводительных корпоративных сетей. Решения линейки обеспечивают исключительную масштабируемость и отказоустойчивость, поддерживают автоматизацию и упрощают управление инфраструктурой за счёт встроенной интеллектуальной ОС ArubaOS‑CX с API‑интерфейсами и поддержкой языков программирования. Коммутаторы гарантируют низкую задержку передачи данных, продвинутые функции сетевой безопасности и энергоэффективность — идеальный выбор для кампусных сетей, филиалов и периферийных сред, где критически важны надёжность, простота эксплуатации и готовность к будущим технологическим вызовам.

	Вид: управляемый 
Уровень коммутатора: L3.
Порты: 48×1/2.5/5G Base‑T PoE, 2×10/25/50G SFP, 2×10/25G SFP
Тип портов: Base‑T, SFP
Скорость портов Base‑T: 1/2.5/5 Гбит/с
Скорость портов SFP: 10/25/50 Гбит/с
Поддержка PoE: да (48 портов)
Стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Мощность PoE на порт: до 60 Вт
Максимальная мощность PoE: 1440 Вт
Пропускная способность системы: 880 Гбит/с (неблокируемая)
Производительность пересылки: 660 Mpps
Архитектура: полностью распределённая, ASIC Aruba Gen7
Возможности стекирования: Aruba Virtual Switching Framework (VSF)
Размер стека: до 10 устройств
Максимальное расстояние стекирования: до 10 км
Пропускная способность стекирования: 200 Гбит/с
Процессор: Quad Core ARM Cortex‑A72, 1.8 ГГц
Оперативная память: 8 ГБ DDR4
Встроенная память: 32 ГБ eMMC
Буфер пакетов: 8 МБ
	310 155

	
	Cisco 
	C9300
	[image: ]
	Ваш пропуск в эру интеллектуальных сетей: мощный, безопасный и готовый к завтрашнему дню. Этот коммутатор объединяет в себе передовые технологии автоматизации и защиты — от встроенной аналитики зашифрованного трафика (ETA) до поддержки программно‑определяемого доступа SD‑Access и Cisco DNA Center, которые превращают рутинные задачи в пару кликов.
	Вид: управляемый 
Уровень коммутатора: L3.
Общее количество LAN‑портов: 48
Скорость портов: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
Количество портов 1 Гбит/с RJ45: 48
Поддержка стекирования: да (Cisco StackWise‑480)
Пропускная способность стека: 480 Гбит/с
Поддержка резервирования питания (dual PSU): да
Поддержка PoE/PoE+/UPoE: да
Мощность на порт (PoE+): до 30 Вт
Мощность на порт (UPoE): до 60 Вт
Внутренняя пропускная способность: 104 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов (Forwarding Rate): 190,5 Мпак/с
Размер таблицы MAC‑адресов: 32 000 записей
Процессор: x86, 1,8 ГГц
Оперативная память (DRAM): 8 ГБ
Встроенная флеш‑память: 8 ГБ
Буфер пакетов: 16 МБ
Форм‑фактор: 1 U
Способ монтажа: в стойку 19"
Поддержка стандартов: IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, Auto MDI/MDIX
	3 724 642

	
	MikroTik 
	CRS328-24P-4S+RM
	[image: Купить Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена MikroTik CRS328-24P-4S+RM | 1256921.]
	Выпускается коммутатор Mikrotik CRS328-24P-4S+RM в прочном и надежном корпусе. В нем применяется система эффективного активного охлаждения, которая справляется с выводом образующегося тепла. Перегрев данного оборудования полностью исключен, даже при высоких нагрузках.
Коммутатор Mikrotik CRS328-24P-4S+RM выполнен в белом цвете. Монтаж данного оборудования происходит на телекоммуникационную стойку. С этим устройством предоставляется крепеж, с применением которого выполняется его установка.
	Вид: управляемый.
Уровень коммутатора: L3.
Общее количество портов коммутатора: 4× SFP, 24× RJ‑45.
Количество медных портов (RJ‑45): 24.
Скорость медных портов (RJ‑45): 24×1000 Мбит/с.
Количество портов 1 Гбит/с: 24.
Количество портов 10 Гбит/с: 4.
Количество SFP‑портов: 4.
Скорость SFP‑портов: 4×10 Гбит/с.
Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 10GBASE‑X, 100BASE‑TX, 1000BASE‑T.
Базовая скорость передачи данных: 10 Гбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с.
Поддержка PoE: есть.
Количество портов PoE: 24.
Стандарты PoE: PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at).
Бюджет PoE: 450 Вт.
Максимальная мощность на 1 порт: 30 Вт.
Процессор: 800 МГц.
Оперативная память: 512 МБ.
Тип и напряжение питания: AC 100–240 В/50–60 Гц.
Потребляемая мощность: 494 Вт.
Габариты (Ш × Г × В): 443×300×44 мм.
	49 999

	
	Cisco 
	Catalyst C1200-16T-2G
	
	Коммутаторы Cisco Catalyst 1200 представляют собой надежное и высокопроизводительное оборудование для построения локальных сетей на уровне доступа. Они предназначены для малых и средних предприятий, предлагая широкий спектр функций, включая поддержку VLAN, QoS и управление через SNMP. Коммутатор Cisco Catalyst C1200-16T-2G имеет нисходящие порты: 16x Gigabit Ethernet, восходящие порты: 2x SFP.
	Вид: управляемый.
Уровень коммутатора: L3.
Общее количество портов: 18× Gigabit Ethernet.
Нисходящие порты: 16× Gigabit Ethernet (RJ‑45).
Восходящие порты: 2× SFP.
Комбо‑порты (RJ‑45 + SFP): 2× SFP.
Пропускная способность коммутации (Гбит/с): 36,0 Гбит/с.
Производительность (mpps, для пакетов 64 байт): 26,78 mpps.
Поддержка PoE: нет.
Процессор (CPU): двухъядерный ARM, 1,4 ГГц.
Оперативная память (DRAM): 1 ГБ DDR4.
Встроенная память (Flash): 512 МБ.
Тип кабеля: неэкранированная витая пара (UTP) категории 5e или выше для 1000BASE‑T.
Потребляемая мощность системы: 110 В = 10,8 Вт, 220 В = 11,0 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 110 В = 4,3 Вт, 220 В = 4,4 Вт.
Тепловыделение (BTU/час): 37,5 BTU/час.
Среднее время наработки на отказ (MTBF) при 25 °C: 2 165 105 часов.
Габариты (Д × Ш × В): 268 × 272 × 44 мм.
Вес устройства: 1,78 кг.
Базовая скорость передачи данных: 1 Гбит/с (для 1000BASE‑T).
	34 549

	
	MikroTik
	8PORT CRS112-8P-4S-IN
	[image: ]
[image: https://static.onlinetrade.ru/img/items/b/marshrutizator_mikrotik_8port_crs112_8p_4s_in_906214_2.jpg]
	Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features.

	Вид: управляемый.
Уровень коммутатора: L3.
Порты Ethernet: 8 × 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) с PoE
SFP‑порты: 4 × 1 Гбит/с
Последовательный порт: 1 × RJ45
Внутренняя пропускная способность: 12 Гбит/с
Совокупная пропускная способность портов: 24 Гбит/с
Скорость обработки пакетов: 17,8 млн пак/с
Поддержка PoE: да (8 портов)
Стандарты PoE: 802.3af/at и Passive PoE
Макс. ток на порт (18–28 В): 1 А
Макс. ток на порт (48–57 В): 450 мА
Суммарный лимит тока (24 В): 2,8 А
Суммарный лимит тока (48–57 В): 1,4 А
Процессор: QCA8511, 400 МГц (1 ядро)
ОЗУ: 128 МБ RAM
ПЗУ: 16 МБ Flash
Питание: 18–28 В или 48–57 В (два входа DC Jack)
Макс. энергопотребление: 10 Вт (без PoE‑устройств)
Рабочая температура: –20 … +60 °C
Размеры: 200 × 143 × 40 мм
	20 089

	
	D-Link 
	DGS-1210-20/F2A
	[image: https://static.onlinetrade.ru/img/items/b/d_link_dgs_1210_20_f2a_2192687_3.jpg]
	Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-20, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-20/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-20/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-20 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
	Вид: управляемый.
Уровень коммутатора: L2.
Количество портов Ethernet: 16 × 10/100/1000 Мбит/с (10/100/1000Base‑T)
Количество комбо‑портов: 4 × 100/1000Base‑T/SFP
Максимальная скорость SFP‑портов: 1 Гбит/с
Внутренняя пропускная способность: 40 Гбит/с
Размер таблицы MAC‑адресов: 16 000 записей
Оперативная память: 256 МБ
Флеш‑память: 32 МБ
Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1D (Spanning Tree Protocol), 802.1w, 802.1s, 802.3af/at (PoE)
Автоопределение MDI/MDIX: есть
Размеры (Ш × В × Г): 27 × 4,4 × 18 см
Вес: 1,5 кг
Рабочая температура: от –5 до +50 °C
	14 289

	
	TP-Link
	TL-SF1048
	[image: https://static.onlinetrade.ru/img/items/b/kommutator_tp_link_tl_sf1048_48_ports_switch_ethernet_10_100m_1.jpg]
	Надёжный фундамент для вашей сети без лишних хлопот! Этот 48‑портовый неуправляемый коммутатор Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) создан для тех, кто ценит простоту и стабильность: достаточно подключить питание и кабели — и сеть заработает по принципу plug‑and‑play, без сложной настройки. Прочный стальной корпус рассчитан на монтаж в стандартную 19‑дюймовую стойку (всего 1 U), а бесшумное пассивное охлаждение делает устройство идеальным для офисов и серверных
	Вид: неуправляемый.
Уровень коммутатора: L2.
Количество портов: 48 × 10/100 Мбит/с RJ45
Тип разъёмов: RJ45 с автосогласованием и авто-MDI/MDIX
Технология энергосбережения: Green Ethernet
Стандарты: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Коммутационная способность: 9,6 Гбит/с
Скорость передачи пакетов: 7,14 млн пак/с
Таблица MAC‑адресов: 8 K
Метод передачи: Store and Forward
Контроль потока: 802.3X
Среда передачи (10BASE‑T): UTP категории 3/4/5, до 100 м
Среда передачи (100BASE‑TX): UTP категории 5/5e и выше, до 100 м
Источник питания: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Максимальное энергопотребление: 9,9 Вт
Тепловыделение: 33,78 БТЕ/час
Конструкция охлаждения: без вентилятора
Форм‑фактор: 19‑дюймовый стальной корпус для монтажа в стойку
Размеры (Ш × Д × В): 440 × 180 × 44 мм
Рабочая температура: 0 … +40 °C
Влажность при эксплуатации: 10–90 % (без конденсата)
Сертификация: FCC, CE, RoHS
	13 089

	
	Keenetic
	PoE+ Switch 9 KN-4710
	[image: Купить Коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 KN-4710 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Keenetic PoE+ Switch 9 KN-4710 | 5446583.]
	Неуправляемый коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 собран в прочном металлическом корпусе. 9-портовая модель 2-го уровня предназначена для использования дома и в офисе. Преимуществом коммутатора является поддержка технологии PoE. Для питания по витой паре используются 8 портов, мощность каждого из которых ограничена 30 Вт. Суммарный бюджет PoE составляет 120 Вт. Питание по Ethernet получают IP-телефоны, точки доступа, IP-телефоны и другое оборудование.
	Вид: неуправляемый.
Уровень коммутатора: L2.
Метод коммутации: store and forward.
Размещение: настенный, настольный.
Общее количество портов коммутатора: 9× RJ‑45.
Скорость медных портов (RJ‑45): 9×1000 Мбит/с.
Количество портов 1 Гбит/с: 9.
Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 100BASE‑TX, 1000BASE‑T.
Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с.
Внутренняя пропускная способность: 18 Гбит/с.
Размер таблицы MAC‑адресов: 2000.
Поддержка PoE: есть.
Количество портов PoE: 8.
Стандарты PoE: PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at).
Бюджет PoE: 120 Вт.
Максимальная мощность на порт: до 30 Вт (по стандарту PoE+).
Поддержка стандартов: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
Приоритизация QoS: есть.
Тип и напряжение питания: DC 55 В/2,55 А.
Охлаждение: пассивное.
Уровень шума: 0 дБ.
Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C.
Рабочая влажность: от 20 % до 95 %, без конденсата.
	8 999

	
	Vertell
	VT-S5
	[image: ]
	Коммутатор VT-S5 предназначен для подключения видеокамер по технологии Passive POE. Позволяет подключать IP видеокамеры без использования пассивных POE инжекторов. Питание и Ethernet сигнал идет по одному патч-корду от порта коммутатора. Напряжение питания 12 В, четыре порта POE, один - без POE.
	Вид: неуправляемый
Уровень коммутатора: L2
Скорость передачи: 10/100 Мбит/с
Количество портов: 5
Общее количество портов коммутатора: 4 × RJ‑45 с Passive PoE, 1 × RJ‑45 без PoE (порт № 1 для подключения к локальной сети)
Напряжение питания: 7–15 В (рекомендуемое — 12 В)
Ток на PoE‑порт: до 1 А
Режим Passive PoE: 12 В, контакты 4, 5, 7, 8
Стандарт расшивки витой пары: T568A или T568B
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °C (возможно применение при отрицательных температурах при условии защиты от внешней среды)
Ток потребления: 0{,}1 А
Максимальный рабочий ток винтовых зажимов для подключения питания: 10 А
Рекомендуемый блок питания при подключении 4 камер: не менее 2 А, 12 В
Способ монтажа: на стену, стол или потолок (с помощью саморезов или пластиковых стяжек через технологические выемки на основании корпуса)
Возможность параллельного подключения: нескольких коммутаторов к одному блоку питания
Вес: около 50 г
	900

	
	D-Link
	Switch DES-1008C/B1A
	[image: Коммутатор D-Link Switch DES-1008C/B1A - купить в интернет магазине с доставкой, цены, описание, характеристики, отзывы]
	Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
	Вид: неуправляемый.
Уровень коммутатора: L2.
Общее количество портов коммутатора: 8× RJ‑45.
Количество медных портов (RJ‑45): 8.
Скорость медных портов (RJ‑45): 8×10/100 Мбит/с (Auto‑Negotiation).
Интерфейс Ethernet: 10BASE‑T, 100BASE‑TX.
Базовая скорость передачи данных: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с.
Внутренняя пропускная способность: 1,6 Гбит/с.
Размер таблицы MAC‑адресов: 2 000 записей.
Поддержка PoE: нет.
Метод коммутации: store‑and‑forward.
Автоматическое определение MDI/MDIX: есть на всех портах.
Охлаждение: пассивное (безвентиляторное).
Уровень шума: 0 дБ.
Тип и напряжение питания: внешний адаптер 5 В DC.
Потребляемая мощность: макс. 1,8 Вт.
Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C.
Рабочая влажность: от 10 % до 90 %, без конденсата.
Габариты (Ш × Г × В): 105 × 70 × 23 мм.
Вес: 0,11 кг.
	849

	Концентраторы
	UGreen
	CM511
	[image: фото Конвертер  UGreen CM511]
	Док-станция UGREEN CM511 - это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельным питанием. Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
	Разъемы: USB 3.2 Gen 1 Type-A х 3
Видеоразъемы: HDMI
Кард-ридер: microSD, SD
Поддержка OTG: есть
Общее количество разъемов: 6
Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек
Интерфейс подключения к устройству: USB Type-C
Напряжение питания: 5 В
	2 099

	
	D-link
	DUB-2325/A2A
	[image: фото Разветвитель  D-link DUB-2325/A2A]
	Концентратор с разъемом USB Type-C DUB-2325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты.
	Разъемы: USB Type-C, microSD, USB 3.0 Type-А, SD;
Количество портов: 3;
Тип разъема подключения: USB Type-C;
Длина кабеля: 8 см;
Скорость передачи данных: До 5 Гбит/с;
Разъёмы USB-зарядки: Есть;
Длина кабеля 8 см
Габариты 108 x 35 x 13.5 мм
Напряжение питания 5 В
Материал корпуса: Пластик
	2 375

	
	Keyron
	M3U7-05
	[image: Купить USB-разветвитель KEYRON M3U7-05 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена KEYRON M3U7-05 | 5402310.]
	USB-разветвитель KEYRON (M3U7-05) оснащен 7 портами стандарта USB 3.0 Type-A для подключения к компьютеру периферийных устройств – клавиатуры, мыши, колонок, накопителей. Удобство хранения и транспортировки обеспечивается благодаря отсоединяемому кабелю с разъемом USB Type-C, длиной 50 см и прочной текстильной оплеткой. USB-разветвитель KEYRON (M3U7-05) выполнен в прочном алюминиевом корпусе, который устойчив к повреждениям. Мягкие прорезиненные опоры предотвращают скольжение на поверхности.
	Общее количество разъёмов: 7
Тип и количество разъёмов USB: USB 3.2 Gen 1 Type‑A × 7
Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек
Тип подключения: USB Type‑A, USB Type‑C
Отсоединяемый кабель подключения: есть
Длина кабеля: 50 см
Переходник разъёма подключения: есть
Напряжение питания: 5 В
Длина: 109 мм
Ширина: 59 мм
Толщина: 31.5 мм
Комплектация: документация, кабель USB
	3 299

	
	ORICO
	IH20P-EU-BK
	[image: https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/wm/0/0/835461e09a93cc0eea966f38c50ee4da/24848c6c8b7207112693d6dec398c05441190e059d7bb732337a712b5b485aa6.jpg]
	USB-разветвитель ORICO-IH20P-EU-BK со встроенным блоком питания действует от сети 100-240 В, обладает защитой от перегрузок и перегрева. Устройство может одновременно работать в режимах зарядки и передачи данных. Соединение через USB Type-A поддерживает максимальную скорость 480 Мбит/сек.
ORICO-IH20P-EU-BK – мощная промышленная модель с 20 портами USB 2.0. Концентратор позволяет одновременно работать с 20 смартфонами, планшетами и т. д. Модель гарантирует совместимость с накопителями, контроллерами, принтерами и другими устройствами с USB-портом.

	Общее количество разъёмов: 20
Тип и количество разъёмов USB: USB 2.0 Type‑A × 20
Максимальная скорость передачи данных по USB: 480 Мбит/сек
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑A
Длина кабеля: 100 см
Совместимые бренды: универсальный
Совместимые модели ноутбуков: универсальный
Порт для дополнительного питания: DC‑IN
Блок питания в комплекте: есть
Комплектация: документация, кабель питания
Длина: 238 мм
Ширина: 138 мм
	14 199

	
	Baseus
	Spacemate Series
	[image: Купить Док-станция Baseus Spacemate Series в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Baseus Spacemate Series | 5619778.]
[image: Купить Док-станция Baseus Spacemate Series в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Baseus Spacemate Series | 5619778.]
	Baseus Spacemate Series 10-in-1 - это многофункциональная док-станция, который обеспечивает удобство и улучшенную производительность. Он включает в себя несколько портов для подключения различных устройств, а также поддерживает быструю передачу данных и зарядку. Хаб выполнен из алюминия, что обеспечивает долговечность и защиту от перегрева. Его компактный дизайн позволяет легко разместить его на рабочем столе.
	Общее количество разъёмов: 10
Разъёмы USB: USB 2.0 Type‑A × 2, USB 3.2 Gen 1 Type‑A × 2, USB 3.2 Gen 1 Type‑C × 1
Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек
Видеоразъёмы: HDMI 1.4 × 1, HDMI 2.0 × 1
Аудиоразъём: mini Jack 3.5 mm (микрофон/наушники)
Порт Ethernet: есть, скорость 1000 Мбит/с
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑C
Поддержка OTG: есть
Поддержка USB Power Delivery: есть, максимальная выходная мощность зарядки 100 Вт
Габариты: 65 × 65 × 120 мм, вес 495 г
	17 299

	
	Satechi 
	Thunderbolt 4 Slim Hub
	[image: Купить USB-разветвитель Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub | 5492385.]
[image: Купить USB-разветвитель Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub | 5492385.]
	USB-разветвитель Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub оснащен 1 портом USB 3.2 Type-A и 4 интерфейсами USB 3.2 Type-C для подключения периферийного оборудования. Поддержка стандарта Thunderbolt 4 обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с при передаче видео, фотографий и прочих данных. Выходная мощность 15 Вт предоставляет возможность зарядки смартфона, планшета и других портативных устройств. USB-разветвитель Satechi Thunderbolt 4 Slim Hub выполнен в корпусе из авиационного алюминия. На основании расположены нескользящие ножки для устойчивости.
	Общее количество разъёмов: 5
Разъёмы: Thunderbolt 4 × 4, USB 3.2 Gen 1 Type‑A × 1
Максимальная скорость передачи данных по USB: 10 Гбит/сек
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑C
Поддержка OTG: есть
Отсоединяемый кабель подключения: есть, длина 70 см
Порт для дополнительного питания: DC‑IN
Блок питания в комплекте: есть
Поддержка USB Power Delivery: есть, максимальная выходная мощность зарядки 60 Вт
Комплектация: блок питания, документация, кабель USB
Габариты: длина 124 мм, ширина 74 мм
	19 599

	
	ThinkPad 
	Universal USB-C Dock
	[image: Купить Док-станция ThinkPad Universal USB-C Dock в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена ThinkPad Universal USB-C Dock | 5626625.]
[image: https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/wm/0/0/6b72867b26297b09d1b1be710a6daf4a/a6f109e4f688562bc8593a2322eb365f836b4ed5af496e35b258d9bb519d3e0c.jpg]
	Док-станция ThinkPad Universal USB-C Dock оснащена 11 разъемами для периферии – USB 2.0 Type-A х 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C х 1, USB 3.2 Gen 2 Type-A х 3, DisplayPort 1.4 х 2, HDMI 2.0 х 1, гигабитным портом Ethernet и универсальным аудиоразъемом мини-джек для наушников или микрофона. Модель совместима с ноутбуками разных производителей. Для подключения к устройству используется порт USB Type-C.
Док-станция ThinkPad Universal USB-C Dock поддерживает скорость передачи информации по USB до 10 Гбит/с. Устройство получает дополнительное питание от электросети с помощью комплектного внешнего адаптера. Док-станция обеспечивает мощность зарядки до 90 Вт.
	Общее количество разъёмов: 11
Разъёмы USB: USB 2.0 Type‑A × 2, USB 3.2 Gen 1 Type‑C × 1, USB 3.2 Gen 2 Type‑A × 3
Максимальная скорость передачи данных по USB: 10 Гбит/сек
Видеоразъёмы: DisplayPort 1.4 × 2, HDMI 2.0 × 1
Аудиоразъём: mini Jack 3.5 mm (микрофон/наушники)
Порт Ethernet: есть, скорость 1000 Мбит/с
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑C
Отсоединяемый кабель подключения: есть
Блок питания в комплекте: есть, напряжение питания 220 В
Максимальная выходная мощность зарядки: 90 Вт
Комплектация: блок питания, документация, кабель USB, шнур питания
Габариты: длина 171 мм, ширина 80 мм, толщина 30.75 мм
Вес: 340 г
	26 299

	
	Satechi 
	Thunderbolt 4 Dock
	[image: Купить Док-станция Satechi Thunderbolt 4 Dock в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Satechi Thunderbolt 4 Dock | 9073247.]
[image: Купить Док-станция Satechi Thunderbolt 4 Dock в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Satechi Thunderbolt 4 Dock | 9073247.]
	Док-станция Satechi Thunderbolt 4 Dock позволяет подключать к ноутбуку одновременно несколько устройств. Модель имеет 3 разъемам USB 3.2 Gen 2 Type-A для присоединения внешних накопителей и периферийных устройств, 4 порта Thunderbolt для подключения монитора и передачи данных на высокой скорости до 40 Гбит/с, USB-разъем для зарядки, порт для подключения интернет-кабеля, слот для карты памяти, разъем для наушников и микрофона.
Док-станция Satechi Thunderbolt 4 Dock оснащена блоком питания. Благодаря этому ее можно использовать для зарядки устройств.
	Общее количество разъёмов: 12
Разъёмы USB: Thunderbolt 4 × 4, USB 2.0 Type‑A × 1, USB 3.2 Gen 2 Type‑A × 3
Максимальная скорость передачи данных по USB: 40 Гбит/сек
Поддержка карт памяти: SD
Видеоразъёмы: Thunderbolt 4 × 4
Аудиоразъём: mini Jack 3.5 mm (микрофон/наушники)
Порт Ethernet: есть, скорость 1000 Мбит/с
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑C
Отсоединяемый кабель подключения: нет
Блок питания в комплекте: есть
Напряжение питания: 5 В
Поддержка USB Power Delivery: нет
Совместимость: универсальный бренд и модели ноутбуков
	34 299

	
	NIO-Electronics
	NIO-EUSB4ep
	[image: фото Концентратор  Nio-Electronics NIO-EUSB 4EP]
	USB over IP контроллер NIO-EUSB
Интерфейс подключения к устройству RJ-45, USB 2.0
Разграничение USB портов по IP и логину/паролю
Многопользовательский доступ
Управление питанием USB-портов
1 блок питания
Опционально поддержка VPN
Быстрое восстановление конфигурации переносом SD карты
Клиент для Windows, Linux, Mac OS X
Работа клиента в режиме сервиса
	1 Ethernet 1Gb/s порт
Скорость передачи 480 Мбит/С
Порты: 4
Габариты 155 x 45 x 180 мм
Напряжение 220 В
	42 000

	
	Belkin
	Universal USB-C Triple Display Dock
	[image: Купить Док-станция Belkin Universal USB-C Triple Display Dock в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Belkin Universal USB-C Triple Display Dock | 5605631.]
[image: Купить Док-станция Belkin Universal USB-C Triple Display Dock в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Belkin Universal USB-C Triple Display Dock | 5605631.]
	Создайте подключенную рабочую станцию ​​и выводите изображение на 3 дополнительных мониторах 4K с помощью нашей универсальной док-станции USB-C Triple Display Dock. Ее технология DisplayLink поддерживает универсальную совместимость с видео для ноутбуков MacBook, Windows и Chromebook.

	Общее количество разъёмов: 10
Разъёмы USB: USB 3.2 Gen 1 Type‑A × 5
Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек
Видеоразъёмы: DisplayPort 1.4 × 2, HDMI 1.4 × 3
Аудиоразъёмы: mini Jack 3.5 mm (микрофон), mini Jack 3.5 mm (наушники)
Порт Ethernet: есть, скорость 1000 Мбит/с
Интерфейс подключения к устройству: USB Type‑C
Отсоединяемый кабель подключения: нет
Блок питания в комплекте: есть
Напряжение питания: 12 В
Поддержка USB Power Delivery: есть, максимальная выходная мощность зарядки 100 Вт
Совместимость: универсальный бренд и модели ноутбуков
	48 499
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	Инструменты работы с сетевыми проводами
	Rexant
	HT-204
	

	Кримпер для обжима наконечников и зачистки проводов HT-204 (TL-204) универсальный инструмент объединяющий в себе функции:
- обжим неизолированных и изолированных наконечников;
- снятия изоляции (зачистка) с проводов сечением 0.75 – 5.5 мм2;
- обрезка винтов;
- обрезка проводов.
Корпус изготовлен из высокопрочной закаленной стали. Ручки имеют плотное синтетическое покрытие, благодаря которому руки не будут скользить.
	Тип: кримпер
Поддерживаемые разъёмы: RJ‑45, RJ‑12, RJ‑11
Материал губок: закалённая сталь
Рукоятки: двухкомпонентные с антискользящим покрытием
Функция обрезки и зачистки кабеля: есть
Регулировка силы обжима: есть
	740

	
	Kraftool
	RJ-Pro 22644-8
	[image: Кримпер универсальный, KRAFTOOL RJ-Pro, (RJ45, RJ11,RJ12) - купить с ...]
	Профессиональный кримпер для обжима сетевых разъёмов RJ‑45, RJ‑12 и RJ‑11. Прочная конструкция, эргономичные рукоятки. Подходит для регулярного использования.
	Тип: кримпер профессиональный
Поддерживаемые разъёмы: RJ‑45, RJ‑12, RJ‑11
Материал корпуса: высокопрочная сталь
Рукоятки: эргономичные, двухкомпонентные
Функции: обжим, зачистка, обрезка
Вес: 350 г
	2 100

	
	ProsKit
	6PK‑220
	[image: https://cdn.moglix.com/p/nPNPsGxASB2gM-xxlarge.jpg]
	Компактный кримпер для RJ‑разъёмов. Удобен для небольших объёмов работ. Имеет встроенный резак и инструмент для зачистки проводов.
	Тип: компактный кримпер
Поддерживаемые разъёмы: RJ‑45, RJ‑12, RJ‑11
Встроенный резак: есть
Инструмент для зачистки: есть
Материал: сталь с антикоррозийным покрытием
Длина: 180 мм
	2 500

	
	Greenlee
	7660
	

	Кримпер с усиленной конструкцией для обжима разъёмов RJ. Подходит для тяжёлых условий эксплуатации.
	Тип: усиленный кримпер
Поддерживаемые разъёмы: RJ‑45, RJ‑12
Сменные матрицы: есть
Материал: кованая сталь
Рукоятки: противоскользящие
Вес: 420 г
	3 600

	
	Hyperline
	HL-3H00010
	

	Универсальный кримпер для сетевых кабелей. Поддерживает обжим RJ‑разъёмов и коаксиальных коннекторов. Имеет функцию зачистки кабеля.
	Тип: универсальный кримпер
Поддерживаемые разъёмы: RJ‑45, RJ‑12, коаксиальные
Функции: обжим, зачистка, резка
Материал: хром‑ванадиевая сталь
Рукоятки: прорезиненные
Габариты: 200 × 80 × 30 мм
	4 250

	
	КВТ
	CTB+9 QUICK PRO
	

	Набор в сумке CTB+9 серия QUICK PRO представляет собой профессиональный инструмент для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников, оснащенный девятью матрицами и совместимый со всеми матрицами серии МПК (КВТ). Пресс-клещи изготовлены из прочной 3-миллиметровой стали с усиленной 10-дюймовой конструкцией, обеспечивающей надежную механику работы. Инструмент оснащен удобным храповым механизмом с блокировкой обратного хода до завершения опрессовки, а также имеет регулятор прижимного усилия матриц и систему их быстрой фиксации и высвобождения нажатием на рычаги. Эргономичные удлиненные рукоятки позволяют комфортно работать двумя руками, а в комплекте предусмотрена прочная сумка с органайзером, оснащенная удобными карманами, кистевым ремнем и лямкой для крепления на пояс.

	Тип: кримпер для наконечников и гильз
Разъёмы RJ: нет
Разъёмы F и BNC: нет
Винторез: нет
Количество гнёзд: 1 шт
Снятие изоляции: нет
Диэлектрическое покрытие: нет
Диапазон сечений: зависит от сменных матриц (уточнять по комплектации)
Материал губок: инструментальная сталь
Покрытие губок: антикоррозийное
Механизм: трещоточный
Эргономичные рукоятки: двухкомпонентные
Вес: уточняется в зависимости от комплектации
Гарантия: 1 год
	6 199

	
	Shinewaytech 
	OFS-95EA
	

	Shinewaytech OFS -95EA разработан как очень гибкий инструмент. Оснащенный съемными универсальными держателями (250/900/патчкорды/FTTx indoor и т.д.). держателем SOC и встроенными барометром/термометром, он может использоваться где угодно. Быстрое включение (7 секунд) и быстрая сварка (всего 9 секунд) в совокупности с автоматической печкой, позволяют использовать данный сварочный аппарат в качестве ээфективного инструмента для большого объема сварочных работ при монтаже и обслуживании ВОЛС.

	Метод юстировки: по активной V‑канавке
Применяемые волокна: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZ‑DSF (G.655), BIF (G.657), EDF
Диаметр волокна: от 80 до 150 мкм
Диаметр покрытия: до 1000 мкм
Потери на сварке: MMF ≦ 0{,}01 дБ; SMF/BIF ≦ 0{,}02 дБ; DSF/NZ‑DSF/EDF ≦ 0{,}04 дБ
Время сварки: ≤ 9 с
Время включения: 7 с
Время термоусадки: ≤ 25 с
Срок службы электродов: ≥ 5000 сварок
Количество программ сварки: 240
Хранение результатов сварки: 10 000 результатов
Увеличение: 300× (X или Y)
Дисплей: сенсорный экран, 5″
Тип батареи: литий‑ионная
Ёмкость батареи: ≥ 300 циклов сварки и усадки
Температура эксплуатации: от −20 °C до +55 °C
Масса: 1,8 кг (включая батарею)
	154 371

	
	Jilong
	KL-280
	

	Сварочный аппарат для оптических волокон с автоматической калибровкой дуги. Подходит для монтажа и обслуживания ВОЛС.
	Тип: сварочный аппарат
Поддерживаемые волокна: SM, MM, DS
Время сварки: 8 с
Время термоусадки: 25 с
Калибровка дуги: автоматическая
Память: 10 000 записей
Питание: аккумулятор или сеть
	290 000

	
	Sumitomo
	Type-72C
	

	Высокопроизводительный сварочный аппарат для оптических волокон. Отличается надёжностью и долговечностью. Используется в телекоммуникационных компаниях.
	Тип: сварочный аппарат
Поддерживаемые волокна: SM, MM
Время сварки: 7 с
Время термоусадки: 30 с
Выравнивание: по сердцевине
Защита от пыли и влаги: IP52
Рабочая температура: от −10 °C до +50 °C
	380 000

	
	Fluke Networks
	FiberQuick FI‑7000
	

	Сварочный аппарат для оптоволоконных кабелей. Обеспечивает высокую точность сварки и автоматическую оценку качества соединения. Подходит для профессионального применения.
	Тип: сварочный аппарат для оптоволокна
Типы волокон: SM, MM, DS, NZDS
Время сварки: ≤ 9 с
Время термоусадки: ≤ 30 с
Точность выравнивания: по сердцевине волокна
Память: до 10 000 результатов
Дисплей: цветной сенсорный
	495 000

	Среды передачи данных
	LANSET
	L-0008043
	

	Кабель UTP кат.5e <бухта 100м> LANSET Cat5e CCA 0,50мм, INDOOR кор 100м

	Тип: Витая пара
Категория: 5е
Длина: 100м
Сечение: 0.50мм
Тип размещения: INDOOR
Тип провода: UTP (CCA) 
Наличие стального троса: нет
	1 140

	
	LANSET
	L-0008045
	

	Кабель UTP кат.5e <бухта 100м> LANSET Cat5e CU 0,48мм, INDOOR кор 100м

	Тип: Витая пара
Категория: 5е
Длина: 100м
Сечение: 0.48мм
Тип размещения: INDOOR
Тип провода: UTP (CU)
Наличие стального троса: нет
	3 620

	
	Cablexpert
	UPC-5051E-SO-OUTR
	

	Кабель UTP кат.5e <бухта 305м> Cablexpert UPC-5051E-SO-OUTR, черный , уличный , с тросиком, 24AWG(0.511мм), бухта outdoor

	Тип: Витая пара
Категория: 5е
Длина: 305м
Сечение: 0.511мм
Тип размещения: OUTDOOR
Тип провода: UTP (CU)
Наличие стального троса: да
	14 990

	
	Philips
	SWN4220G/56
	

	Патч-корд Philips SWN4220G/56 черного цвета с проводниками из омедненного алюминия оснащен экранированными литыми разъемами RJ-45. Благодаря наличию защиты замка повышается надежность подключения и отключения. Длина кабеля составляет 20 м.
Патч-корд Philips SWN4220G/56 предназначен для подключения компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию и соединения сетевых устройств друг с другом. Изделие произведено с использованием витой пары категории 7 и поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Патч-корд защищен от внешних воздействий изоляцией из поливинилхлорида.

	Тип: патч‑корд
Стандарт AWG: 28 
Категория: 7
Длина: 20 м
Макс. скорость передачи данных: 10 Гбит
Структура жилы: многожильный
Количество пар: 4 шт
Материал проводника: медь
Внешний диаметр кабеля: 6,3 мм
Материал внешней изоляции: PVC (ПВХ)
Тип разъёма: RJ‑45
Экранированный разъём: есть
Пропускная способность канала: 600 МГц
	4 499

	
	Philips
	SWN7120G/56
	

	Патч-корд Philips SWN7120G/56 серого цвета с проводниками из омедненного алюминия оснащен экранированными литыми разъемами RJ-45. Благодаря наличию защиты замка повышается надежность подключения и отключения. Длина кабеля – 20 м. Экранирование оплеткой минимизирует влияние электромагнитных помех на обмен информацией.
Патч-корд Philips SWN7120G/56 предназначен для подключения компьютеров и другой техники к пассивному сетевому оборудованию и соединения сетевых устройств друг с другом. Изделие произведено с использованием витой пары категории 8 и поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с.
	Тип: патч‑корд
Стандарт AWG: 26 
Категория: 8
Длина: 20 м
Макс. скорость передачи данных: 40 Гбит
Экранирование кабеля: оплётка
Структура жилы: многожильный
Количество пар: 4 шт
Материал проводника: медь
Внешний диаметр кабеля: 6,5 мм
Тип разъёма: RJ‑45
Экранированный разъём: есть
Пропускная способность канала: 2000 МГц
	7 299

	
	DEXP
	ODT Toslink
	

	Кабель соединительный DEXP ODT Toslink-ODT Toslink порадует высоким качеством изготовления. Для его создания использовались только проверенные материалы. Оплетка у шнура тканевая, она надежнее и долговечнее полимерной. Подобная оболочка не боится многочисленных перегибов, она не лопнет и надолго останется в первоначальном состоянии.
Применяется кабель DEXP ODT Toslink-ODT Toslink для соединения источника сигнала и средства для его воспроизведения. Шнур оптоволоконного типа, он гарантирует высокое качество звучания. С двух сторон на провод установлены коннекторы ODT Toslink. Длина у шнура оптимальная – 1.8 метра.
	Тип: оптический кабель
Разъём 1: ODT Toslink
Разъём 2: ODT Toslink
Вид разъёма 1: Male
Вид разъёма 2: Male
Длина кабеля: 1,8 м
Позолоченные разъёмы: есть
Форма штекера кабеля: прямая
Форма кабеля: круглый
Внешняя обмотка: нейлоновая оплётка
Материал проводника: оптоволокно
Ферритовые кольца: нет
	550

	
	Aceline
	ODT Toslink
	

	Кабель соединительный Aceline ODT Toslink - ODT Toslink – продукция широко известного производителя аксессуаров для компьютерного и бытового оборудования. Изделие предназначено для передачи цифрового аудиосигнала. С помощью кабеля обеспечивается соединение устройств, в оснащение которых входит порт Toslink.
Кабель соединительный Aceline ODT Toslink - ODT Toslink обладает существенной длиной: величина этого показателя составляет 3 м. Черный цвет аксессуара с высокой вероятностью будет сочетаться с внешним видом оборудования. Кабель имеет прочную, устойчивую к случайным механическим воздействиям изоляцию. Аксессуар поставляется в прозрачной упаковке.
	Тип: оптический кабель
Разъём 1: ODT Toslink
Разъём 2: ODT Toslink
Вид разъёма 1: Male
Вид разъёма 2: Male
Длина кабеля: 3 м
Позолоченные разъёмы: есть
Форма штекера кабеля: прямая
Форма кабеля: круглый
Внешняя обмотка: нейлоновая оплётка
Материал проводника: оптоволокно
Ферритовые кольца: нет
	

	
	MikroTik
	S+AO0005
	

	MikroTik S+AO0005 — это высокоскоростной активный оптический кабель (AOC) длиной 5 метров с интерфейсами SFP+ 10 Гбит/с, предназначенный для прямого подключения сетевых устройств без использования дополнительных трансиверов. Он обеспечивает высокую производительность и надёжную передачу данных между коммутаторами, маршрутизаторами, серверами и другими устройствами с поддержкой SFP+.

Благодаря заводскому калиброванному соединению и полному соответствию стандарту SFP+, кабель MikroTik S+AO0005 идеально подходит для использования в центрах обработки данных, серверных, корпоративных сетях и при построении высокоскоростных магистральных линков.
	Тип: оптический кабель
Модель S+AO0005
Форм‑фактор SFP+
Тип разъёма SFP
Поддержка дуплекса да
Скорость передачи данных 10 Гбит/с
Дополнительная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
Максимальное расстояние передачи сигнала 0,005 км (5 м)
Тип кабеля многомодовое оптоволокно
Стандарт волокна OM2
Количество волокон 2 core (duplex)
Длина волны передачи (TX) 850 нм
Длина волны приёма (RX) 850 нм
Рабочая температура от 0 до +70 °C
	

	
	REXANT
	RG-58
	

	Кабель RG-58 A/U (50 Ом) REXANT используется для передачи высокочастотного сигнала в различных системах связи. Незаменим при подключении внешних антенн, радио- и телевещательных систем. Применяется при подключения внутренних и межблочных соединений.

Внутренний проводник – многожильный, изготовлен из меди, находится под диэлектриком из сплошного полиэтилена. Экран из алюминиевой фольги наложен на диэлектрик. Сверху экрана располагается медная оплетка плотностью 64%. Внешняя оболочка, выступающая в качестве изоляционного и защитного слоя, изготовлена из ПВХ. Кабель черного цвета длиной 100 м отличается стабильность работы, широкой полосой пропускания, безопасностью и простотой монтажа. Прокладывается вне помещений.
	Тип: коаксиальный кабель
Вид: RG-58
Волновое сопротивление: 50 Ом
Длина: 100 м
Диаметр: 5 мм
Материал: медь
Изоляция: полиэтилен
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Цвет: чёрный
Количество жил: 1 шт
Структура жилы: МП
Наличие защитного экрана: есть
Стандарт: ТР ЕАЭС 037/2016
Упаковка: бухта
Вес нетто: 3,08 кг
Вес погонного метра: 0,03 кг
Форма провода: круглый
	3 237

	
	REXANT
	RG-213
	

	Кабель применяется внутри помещений для передачи магистральных высокочастотных сигналов в радио - и телесистемах.
По структуре состоит из многожильного центрального проводника, изготовленного из меди и окруженного изоляцией из вспененного полиэтилена. Многожильный проводник делает кабель более гибким, что является удобным при его прокладке.
Экран (внешний проводник) сплошной, изготовлен в виде медной оплетки плотностью 96%, улучшающая защиту от электромагнитных помех. Внешняя оболочка из ПВХ является сплошной, имеет черный цвет.
При производстве кабеля используются только высококачественные материалы, что обеспечивает стабильность работы, высокую пропускную способность и долгий срок службы.
	Тип: RG-213
Волновое сопротивление: 50 Ом
Длина: 100 м
Диаметр: 10,3 мм
Материал: медь
Изоляция: полиэтилен
Цвет: чёрный
Количество жил: 1 шт
Структура жилы: МП
Наличие защитного экрана: есть
Упаковка: бухта
Форма провода: круглый
Способ монтажа: внутренний/внешний
Максимальная рабочая температура: 60 °С
Минимальная рабочая температура: –40 °С
	27 711

	Разъёмы:
RJ45, Разъёмы оптоволокна (PON)
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