# Расчёт параметров сетевой инфраструктуры

Тип сегмента | Макс. длина (м) | База левого (биты) | База промежуточного (биты) | База правого (биты) | Задержка на 1м (биты)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
10BASE5 | 500 | 16 | 11 | 16 | 0.1
10BASE2 | 185 | 16 | 11 | 16 | 0.1
10BASE-T | 100 | 8 | 0 | 8 | 0.113
10BASE-FL | 2000 | 10 | 10 | 10 | 0.1

### Конфигурация сети

Тип сегмента:
Длина (м):

#### Добавленные сегменты:

### Результат

Удвоенная задержка распространения (PDV): — битов

Сокращение межкадрового интервала (PVV): — битов

Сеть работоспособна: —