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ЗАДАНИЯ

Цель работы: суметь передать данные от одного компьютера к другому.
Пути решения:
1. через «нуль-модем»:
0. найти схему соединения;
0. спаять;
0. связать 2 компьютера через Norton Commander или др. файловый менеджер, а также с помощью команд ОС.
1. напрямую через витую пару:
1. найти схему соединения;
1. «спаять»;
1. осуществить соединение.
1. через хаб:
2. найти схему соединения;
2. «спаять»;
2. передать информацию.
1. беспроводная связь (при помощи Bluetooth/Wi-Fi адаптеров).
3. найти два компьютера и два устройства Bluetooth/Wi-Fi, способных подключиться к ПК;
3. осуществить соединение.


ХОД РАБОТЫ
1. Соединение через «нуль-модем».
a. найти схему соединения (рис. 1).
На схеме показано, что нужно соединить контакты разъемов проводами следующим образом: второй контакт к третьему, третий ко второму и пятый к пятому.
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Рис. 1. Схема соединения «нуль-модема»

b. спаять.
На рис. 2 виден процесс пайки проводов с контактами.
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Рис. 2. Пайка проводов с контактами разъема DB9F

c. связать 2 компьютера через Norton Commander (NC) или др. файловый менеджер (ФМ), а также с помощью команд операционной системы (ОС).
Необходимо соединить два компьютера получившимся кабелем с разъемами DB9F и запустить программы.
На рис. 3-4 видны окна NC, где в левом поле – отправленные данные, а в правом принятые. На рис. 5-6 окна файлового менеджера и результаты передачи файлов.
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Рис. 3. Передача текста через NC на компьютере
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Рис. 4. Передача текста через NC на ноутбуке
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Рис. 5. Передача текстового файла через NC на ноутбуке
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Рис. 6. Прием текстового файла через NC на компьютере

2. напрямую через витую пару: 
a. найти схему соединения.
На рис. 7 показана схема, по которой нужно расположить в правильной последовательности провода витой пары.
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Рис. 7. Схема соединения витой пары

b. «спаять».
На рис. 8-10 показан процесс обжатия кабеля с помощью обжимных клещей.
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Рис. 8. Разделение пар на отдельные провода
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Рис. 9. Расположение проводов по схеме
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Рис. 10. Обжим кабеля с разъемом RJ45 клещами

c. осуществить соединение.
Чтобы увидеть уведомление о подключении двух компьютеров по кабелю с разъемами RJ45, нужно настроить IP-адреса устройств так, чтобы они находились в одной сети и чтобы их адреса не совпадали.
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Рис. 11. Уведомление об успешном подключении устройств

3. через хаб:
a. найти схему соединения.
На рис. 12 видна схема соединения через хаб (концентратор), которая смоделирована в программе Netemul.
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Рис. 12. Схема соединения через хаб

b. «спаять».
Два компьютера подключаются кабелями с разъемами RJ45 к хабу (рис. 13). 
[image: ]
Рис. 13. Хаб с подключенными компьютерами

c. передать информацию.
На устройствах настраивается IP-адрес и создается папка с общим доступом (рис. 14). Для ОС Linux нужно использовать программы «Samba» и «Firewall» для настройки сети и передачи папки в сетевое окружение.
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Рис. 14. Передача данных через сетевой диск
4. беспроводная связь (при помощи Bluetooth/Wi-Fi адаптеров).
a. найти два компьютера и два устройства Bluetooth/Wi-Fi, способных подключиться к ПК.
В компьютер с ОС Linux подключается Bluetooth адаптер (рис. 15).
[image: ]
Рис. 15. Подключение Bluetooth адаптера

На ноутбуке уже есть встроенный модуль, поэтому нужно включить Bluetooth на обоих устройствах (рис. 16).
[image: ]
Рис. 16. Ноутбук с Bluetooth модулем

b. осуществить соединение.
При соединении нужно дать подтверждение на сопряжение на каждом из устройств (рис. 17-18). После этого на одном из устройств в ФМ нужно выбрать файл и, нажав на него правой кнопкой компьютерной мыши, в контекстном меню выбрать «Отправить» - «Устройство Bluetooth». Затем нужно выбрать устройство-приемник и на нем принять входящий файл (рис. 19-21). На рис. 22 показан результат об успешной передаче файла.
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Рис. 17. Запрос на подтверждение подключения
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Рис. 18. Результат подключения
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Рис. 19. Отправка файла по Bluetooth
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Рис. 20. Выбор устройства
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Рис. 21. Прием файла
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Рис. 22. Результат передачи файла
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