1. Откройте сеанс интерпретатора команд Windows (Пуск -> Выполнить -> cmd). Используя справочную систему Windows, познакомьтесь со следующими утилитами: hostname, ipconfig, net, ping, netstat;  попробуйте вызвать их с различными параметрами в интерпретаторе команд.




2. Создайте файл для отчета СвояФлэшка:\ФамилияКСиТ_ЛР3.doc. 
3. Для всех последующих заданий в файле отчета нужно указывать номер задания, используемую командную строку и ответ на вопрос или решение.
3.1. Получите имя своего компьютера.
[image: ]
3.2. Выведите список доступных сетевых ресурсов.
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3.3. [bookmark: _GoBack]Получив свой IP-адрес,  пропингуйте его (количество пакетов - номер варианта = номер рабочего место (назовет ОЛ)), сначала с минимальным размером пакета, затем с максимально возможным. 7
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3.4. Используя полученное от соседа слева имя компьютера, определите его IP-адрес.
169.254.77.113
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3.5. Просмотрите список всех сетевых портов на вашем компьютере и сосчитайте количество открытых (прослушиваемых).
52
[image: ]
3.6. Подключите ресурс, соответствующий сетевому диску S: в качестве сетевого диска K:
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3.7. Выведите список подключений вашего компьютера.
3.8. Отключите сетевой диск K:
4. Для следующих заданий указать командные строки. В компьютерной сети класса они могут не работать из-за ограничений, поэтому можете проверить правильность команд на домашнем компьютере:
4.1. Выведите список доступных сетевых ресурсов своего компьютера.
4.2. Определите маршрут до некоторого сайта, с максимальным числом прыжков, 20 + номер варианта.
4.3. Выясните свой IP-адрес и маску подсети.
4.4. Изучив утилиту netsh, измените с ее помощью свой IP-адрес на статический – 192.168.1.(номер варианта), маска подсети – 255.255.255.0.
4.5. Используя netsh, верните свой IP-адрес.
4.6. Сделайте диск D:\ общим сетевым ресурсом, используя в качестве имени Фамилию, а в качестве комментария строку «Моя первая Шара».
5.  Ответьте на вопросы:
5.1.  Какой протокол необходим для работы с утилитой ping? 
5.2.  Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций?
5.3.  Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r? Поясните полученный результат.
5.4. Что такое localhost?
5.5. Что такое C$?
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s\Users\student>net use
WCTemHan oumbka 67.

:\\192.168.101.95\Students

HaiifieHo ceTesoe umA.
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Users\student>hostname
$22741013421050
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:\Users\student>ipconfig

HacTpofika npoTokona IP anA Windows

AnanTep Ethernet Ethernet 4:

DNS-CydduKc nogkmoenun . .
ABToWacTpoiika IPva-agpeca .
Macka noaceTw . .
OcHoBHO# wnos.

169.254.171.222
: 255.255.0.0

AnanTep Ethernet Ethernet 6:

DNS-CydduKc noakmosesus .
Pva-anpec.

Macka noaceTw .

OcHoBHO# wnos.

192.168.148.1
: 255.255.255.0

AnanTep Ethernet Ethernet 5:

DNS-CydduKc nogkmoenun . .
ABToWacTpoiika IPv4-agpeca . . . . : 160.254.205.221
Macka noaceTw . . . ... .. :255.255.0.0
OcHoBHO# wnos.





image3.png
#\Users\student>ping 169.254.205.221 -n 7
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#\Users\student>ping 169.254.77.113

6hen nakeTamu C 169.254.77.113 no C 32 GaliTamm maHHuX:
BeT OT 169.254.77.113: YMCO 6aWT=32 BpemA<inC
BeT OT 169.254.77.113: 4MCO 6aWT=32 BpemA<inC
BeT OT 169.254.77.113: 4MCO 6aWT=32 BpemA<inC
BeT OT 169.254.77.113: 4MCO 6aWT=32 BpemA<inC

aTucTUKa Ping AnA 169.254.77.113:
NakeTos: OTNpaBEHo = 4, NONY4eHO = 4, MOTEPAHO = 6
(6% notepe)
IPMGAMIUTENLHOE BPEMA NpUEMa-Nepenasm & Mc:
MuHMmansHoe = BMCEK, MaKcMManbHoe = @ Mcek, Cpeamee = © MCeK
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:\Users\student>netstat -a
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