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1. Откройте сеанс интерпретатора команд Windows (Пуск -> Выполнить -> cmd). Используя справочную систему Windows, познакомьтесь со следующими утилитами: hostname, ipconfig, net, ping, netstat;  попробуйте вызвать их с различными параметрами в интерпретаторе команд.

2. Создайте файл для отчета СвояФлэшка:\ФамилияКСиТ_ЛР3.doc. 
3. Для всех последующих заданий в файле отчета нужно указывать номер задания, используемую командную строку и ответ на вопрос или решение.
3.1. Получите имя своего компьютера.
[image: ]
3.2. Выведите список доступных сетевых ресурсов.
[image: ]
3.3. Получив свой IP-адрес, установите соединение, чтобы оценить качество связи (пропингуйте) его (количество пакетов - номер варианта = номер рабочего место (назовет ОЛ)), сначала с минимальным размером пакета, затем с максимально возможным. 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
3.4. Используя полученное от соседа слева имя компьютера, определите его IP-адрес.
[image: ]
[image: ]
3.5. Просмотрите список всех сетевых портов на вашем компьютере и сосчитайте количество открытых (прослушиваемых).
[bookmark: _GoBack]52 – количество открытых прослушиваемых портов
[image: ]
3.6. Подключите ресурс, соответствующий сетевому диску S: в качестве сетевого диска K:
[image: ]
3.7. Выведите список подключений вашего компьютера.
[image: ]
3.8. Отключите сетевой диск K:
[image: ]
4. Для следующих заданий указать командные строки. В компьютерной сети класса они могут не работать из-за ограничений, поэтому можете проверить правильность команд на домашнем компьютере:
4.1. Выведите список доступных сетевых ресурсов своего компьютера.
[image: ]
4.2. Определите маршрут до некоторого сайта, с максимальным числом прыжков, 20 + номер варианта.
[image: ]
4.3. Выясните свой IP-адрес и маску подсети.
[image: ]
4.4. Изучив утилиту netsh, измените с ее помощью свой IP-адрес на статический – 192.168.1.(номер варианта), маска подсети – 255.255.255.0.
[image: ]
4.5. Используя netsh, верните свой IP-адрес.
[image: ]
4.6. Сделайте диск D:\ общим сетевым ресурсом, используя в качестве имени Фамилию, а в качестве комментария строку «Моя первая Шара».
[image: ]
5.  Ответьте на вопросы:
5.1.  Какой протокол необходим для работы с утилитой ping?
ICMP
5.2.  Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций?
Да, параметром -h
5.3.  Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r? Поясните полученный результат.
Флаг –a продемонстрирует все активные соединения
Флаг –s продемонстрирует статистику по протоколам
Флаг –r отобразит таблицу маршрутизации
5.4. Что такое localhost?
Зарезервированное имя для обращения к своему компьютеру. Алиас для 127.0.0.1 или [::1]
5.5. Что такое C$?
Общая административная папка Windows, скрытый ресурс, позволяющий удалённо управлять файлами на системном разделе. Доступна только администраторам через путь: \\[Computer]\C$
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Users\student>nslookup 5227w1€13421051
ETxE: adl.chsu.ru
idress: 10.6.6.71

5227u1013421051. chsu.ru
idress: 192.168.214.116
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C:\Users\student>net use K: \\192.168.101.95\Students /PERSISTENT:VES
(OMaHAa BHMOMHEHa yCmewHo.
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\Users\student>net use K: /DELETE
ycneuwo yaanen.
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Users\student>net view \\localhost
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IPva-agpec. . . . . . . . . . . . : 192.168.214.193(OcHoBHON)
Macka nomceTM . . . . . . . .. .: 255.255.255.0
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t\Users\student>netsh interface ip set address "Ethernet 5" static 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1
"R 3anpoueHHOM ONepauMu TPEGYETCA NOBHUEHHE NPas (3anyCTWTE C MPaBaMM aAMAHMCTPATOpa).
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Users\student>
Users\student>netsh interface ip set address "Ethernet 5" static 192.168.214.193 255.255.255.0 192.168.214.254
11A 3anpoueHHOR ONepauuM TPEBYeTCA MOBbleHWE NPaE (3aNYCTHTE C MPABaMM aAMMHMCTPATOpa).
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:\Users\student>net share Cyxapes:
ucTemHan ounbKa 5.

\ /REMARK:"Mon nepsan llapa™

KasaHo & mocTyne.
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:\Users\student >hostname
52271013421050
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Users\student>nslookup 5227w1013421056
XETXE: adl.chsu.ru
Address: 10.6.0.71

L, : 522711013421050. chsu.ru
Address: 192.168.214.193
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Users\student>ping 192.168.214.193 -n 6 -1 65500
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