MAU - многостанционные устройства доступа (концентраторы). Для каждого абонента в составе концентратора есть блок подключения магистрали для автоматического включения абонентов в кольцо, если он подключен и исправен, иначе - ТЦУ автоматически восстанавливает целостность кольца.

Срабатывает ТЦУ по сигналу некого фантомного тока, который приходит от абонента, желающего включиться в кольцо.

Активный ТЦУ умеет восстанавливать сигнал от абонента (так же себя ведёт концентратор Ethernet), а пассивный концентратор перекоммутирует линии связи.

Для повышения живучести сети token-ring предусмотрен режим сворачивания кольца для обхода места обрыва.

В сети токен-ринг используется маркерный метод доступа: по кольцу следует маркер и к нему абоненты могут присоединять свои пакеты данных.

За целостностью маркера следить один из абонентов - активный монитор


В сети RDI работают в кольце абоненты двух типов














