# 2. Связь между устройствами. Среды передачи данных
## Связь персонального компьютера и периферийного устройства
![Связь ПК и ПУ|375x321](../Pictures/02_01.%20Связь%20ПК%20и%20ПУ.png)
## Связь 2 персональных компьютеров
![Связь ПК и ПК|431x246](../Pictures/02_02.%20Связь%20ПК%20и%20ПК.png)  
![Связь ПК и ПК 2|414x361](../Pictures/02_03.%20Связь%20ПК%20и%20ПК%202.png)  
## Компоненты сети
**Сервер** - узел сети, который предоставляет свои ресурсы другим абонентам, но сам не использует из ресурсы.  
**Клиент** - узел сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает.  
## Среды передачи данных
- **Металл** - витая пара, коаксиальный кабель
- **Стекло** - оптоволокно
- **Воздух** - беспроводные системы связи
### Витая пара
Представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.  
![Витая пара|252x282](../Pictures/02_04.%20Витая%20пара.png)  
Степень защиты:
- **Незащищенная витая пара** (UTP - Unshielded Twisted Pair) - отсутствует защитный экран вокруг отдельной пары
- **Фольгированная витая пара** (FTP - Folled Twisted Pair) - также известна как F/UTP (Folled Unshielded Twisted Pair) или S/STP (Screened Shielded Twisted Pair), присутствует один общий внешний экран в виде фольги
- **Защищенная витая пара** (STP - Shielded Twisted Pair) - присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки
- **Фольгированная экранированная витая пара** (S/FTP - Screened Folled Twisted Pair) - внешний экран из медной оплетки и каждая пара в фольгированной оплетке
- **Незащищенная экранированная витая пара** (SF/UTP - Screened Foiled Unshielded Twisted Pair) - двойной внешний экран из медной оплетки и фольги, каждая витая пара без защиты
  
Категории:
- **CAT1** (полоса частот 0,1 МГц) - телефонный кабель, всего одна пара
- **CAT2** (полоса частот 1 МГц) - старый тип кабеля, 2 пары проводников, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с
- **CAT3** (полоса частот 16 МГц) - 4-парный кабель, используется при построении телефонных и локальных сетей, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с
- **CAT4** (полоса частот 20 МГц) - состоит из 4 скрученных пар, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной паре
- **CAT5** (полоса частот 100 МГц) - 4-парный кабель, скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар
- **CAT6** (полоса частот 250 МГц) - состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с
- **CAT7** - скорость передачи данных до 10 Гбит/с, частота пропускаемого сигнала до 600-700 МГц
### Коаксиальный кабель
Электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана и служащий для передачи высокочастотных сигналов.  
![Коаксиальный кабель|318x317](../Pictures/02_05.%20Коаксиальный%20кабель.png)  
Виды коаксиальных кабелей:
- "Тонкий" коаксиальный кабель:
	- Диаметр - 6 мм
	- Кабели соединяются друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи Т-коннектора BNC (Bayonet Neill-Concelman)
	- Между собой кабели могли соединяться с помощью I-коннектора BNC (прямое соединение)
	- Поддерживает передачу данных до 10 Мбит/с на расстояние до 185 м
- "Толстый" коаксиальный кабель:
	- Диаметр - 12 мм
	- Передачу данных можно осуществлять на расстояние до 500 м со скоростью 10 Мбит/с
	- Кабели соединяются друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи трансивера AUI (Attachment Unit Interface)
### Оптическое волокно
**Оптическое волокно** - нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света.  
![Оптоволокно|350x194](../Pictures/02_06.%20Оптоволокно.png)  
Кабель состоит из сердечника, состоящего из сверхпрозрачного оптоволокна. В одноканальном кабеле сердечник имеет толщину 8-100 микрон, в многоканальном - около 50 микрон. Сердечник окружен стекловолокном с низким коэффициентом рефракции, сокращающим потери света через границу сердечника. Сверху все покрыто защитным пластиком.  
Такой кабель прокладывают и под землей, и под водой. Соединяют его электрически с помощью специальных коннекторов, механически прижимая один край к другому, сваривая оба конца.  
Для использования оптической связи нужны:
- Источник света
- Светопроводящая среда
- Детектор, преобразующий световой поток в электрический
  
На одном передающем конце находится источник света, световой импульс проходит по тонкому светопроводящему волокну и попадает на детектор, который выдает электрический импульс.  
### Беспроводные каналы связи
![Беспроводные каналы связи|431x154](../Pictures/02_07.%20Беспроводные%20каналы%20связи.png)
#### Спутниковые каналы связи
Используются антенны СВЧ-диапазона для приема радиосигналов от наземных станций и ретрансляции этих сигналов обратно на наземные станции.  
3 основных типа спутников, которые находятся на геостационарных, средних или низких орбитах. Спутники запускаются группами. Разнесенные друг от друга они могут обеспечить охват почти всей поверхности Земли.  
Целесообразнее использовать спутниковую связь для организации канала связи между станциями, расположенными на очень больших расстояниях, и возможности обслуживания абонентов в самых труднодоступных точках. Пропускная способность высокая - несколько десятков Мбит/с.
#### Сотовые каналы связи
**Сотовая связь** - это беспроводная телекоммуникационная система, состоящая из сети наземных базовых приемо-передающих станций и сотового коммутатора (или центра коммутации мобильной связи).  
Базовые станции подключаются к центру коммутации, который обеспечивает связь, как между базовыми станциями, так и с другими телефонными сетями и с глобальной сетью интернет. По выполняемым функциям центр коммутации аналогичен обычной АТС проводной связи
#### Технология Wi-Fi
Радиоканалы для локальных сетей. Стандартом беспроводной связи для локальных сетей является технология Wi-Fi.  
Wi-Fi обеспечивает подключение в 2 режимах:
- **Точка-точка** - для подключения двух ПК
- **Инфраструктурное соединение** - для подключения нескольких ПК к одной точке доступа
  
Скорость обмена данными до 11 Мбит/с (точка-точка) и до 54 Мбит/с (инфраструктурное соединение).


