1) По виду обрабатываемого сигнала:
	- Аналоговые ИМС
	- Цифровые ИМС
2) По степени интеграции:
	- Малые ИМС (до 100 элементов на кристалле)
	- Средние ИМС (до 1000 элементов на кристалле)
	- Большие ИМС (до 10000 элементов на кристалле)
	- Сверхбольшие ИМС (более 10000 элементов на кристалле)
3) В зависимости от технологии изготовления:
	- Полупроводниковые ИМС - все элементы и межэлементные соединения выполнены на одном полупроводниковом кристалле
	- Пленочные ИМС - все элементы и межэлементные соединения выполнены в виде плёнок
		- Толстопленочные ИМС (толщина пленки более 1 мкм)
		- Тонкопленочные (толщина пленки менее 1 мкм)
	- Гибридные ИМС (микросборка) - кроме полупроводникового кристалла содержат несколько бескорпусных элементов, помещенных в единый корпус
	- Смешанные ИМС - кроме полупроводникового кристалла содержат пленочные пассивные элементы, размещенные на поверхности кристалла
4) По назначению:
	- ИМС общего назначения
	- Заказные ИМС (микросхемы, разработанные на основе стандартных элементов по функциональной схеме заказчика для определенной радиоэлектронной аппаратуры)
	- Полузаказные ИМС (микросхемы, разработанные на основе базовых матричных кристаллов)
  
Минимальный состав комплекта ИМС, необходимый для решения определённого круга аппаратных задач, называется базовым. Аналоговые и цифровые микросхемы разрабатываются и выпускаются предприятиями-изготовителями в виде серий.  
**Серия** - это совокупность типов микросхем, которые могут выполнять различные функции, но имеют единое конструктивно-технологическое исполнение и предназначены для совместного применения.  
**Тип ИМС** - это микросхема конкретного функционального назначения и определённого конструктивно-технологического исполнения, имеющая свое условное обозначение.  
В принятой системе обозначения выпускаемые отечественной промышленностью ИМС по конструктивно-технологическому исполнению делятся на три группы:
1) Полупроводниковые: 1, 5, 6, 7
2) Гибридные: 2, 4, 8
3) Прочие (пленочные, вакуумные, керамические и т. д.) - 3
  
Условное обозначение серии ИМС состоит из 2 элементов: первая цифра обозначает конструктивно-технологическое исполнение, второй элемент - 2- или 3-значное число, указывающее номер серии.  
По характеру выполняемых функций ИМС подразделяются на подгруппы: генераторы, усилители, триггеры, модуляторы и т. д. В свою очередь, подгруппы делятся на виды: регистры, сумматоры, счетчики импульсов и т. д. Обозначения подгрупп и видов стандартизированы.  
![Система обозначения микросхем](../Pictures/02_01.%20Система%20обозначения%20микросхем.png)  
По функциональному назначению: 
- **К** - микросхема широкого применения
- *Может отсутствовать*
  
По типу корпуса:
- **P** - пластмассовый корпус типа DIP
- **A** - пластмассовый планарный корпус
- **M** - металлокерамический корпус типа DIC
- **C** - стеклокерамический корпус типа DIC
- **И** - стеклокерамический планарный корпус
- *Может отсутствовать*
  
**DIL** - это корпус с двухрядным вертикальным расположением выводов. Расстояние между выводами составляет 0,1 дюйма (2,54 мм). В отечественных микросхемах расстояние между выводами - 2,5 мм. DIL могут быть в пластмассовом (**DIP**) и керамическом (**DIC**) исполнении.  
**Flat** - это корпус с двухрядным плоскостным расположением выводов. Расстояние между выводами составляет 0,05 дюйма (1,27 мм). В отечественных микросхемах расстояние между выводами - 1,25 мм.  
Номера выводов всех корпусов считаются начиная с вывода, помеченного ключом, против часовой стрелки. Ключом может служить вырез на одной из сторон корпуса, точка около первого вывода или утолщение первого вывода. Микросхемы обычно имеют стандартное число выводов - 4, 8, 14, 16, 20, 24, 28 и т. д. через 4.  
Все цифровые устройства можно отнести к **комбинационным** (без памяти) и **последовательностным** типам (с памятью).  
**Комбинационными** называют устройства, состояния выходов которых в любой момент времен однозначно определяется значениями входных переменных в этот же момент времени. Например, логические элементы, преобразователи кодов, шифраторы и дешифраторы, распределители кодов, мультиплексоры и демультиплексоры, компараторы, арифметико-логические устройства (сумматоры, вычитатели, умножители, АЛУ), постоянные запоминающие устройства (ПЗУ), программируемые логические матрицы (ПЛМ).  
Выходное состояние **последовательностного** цифрового устройства (конечного автомата) в данный момент времени определяется не только логическими переменными на его входах, но и зависит от порядка их поступления в предыдущие моменты времени. Например, триггеры, регистры, счетчики, оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), микропроцессоры, микроконтроллеры.  
По функциональному назначению в цифровых микросхемах выделают следующие устройства:
- **Логические элементы** - ИМС, реализующие базовые логические функции и их комбинации (И, ИЛИ, НЕ)
- **Драйверы** - ИМС с повышенной нагрузочной способностью для организации связи с периферийными устройствами
- **Шифраторы** - используются для преобразования входного унитарного кода в натуральный двоичный  
	**Унитарный код** - это двоичный код фиксированной длины, содержащий только одну единицу (прямой унитарный код) или только один ноль (обратный/инверсный унитарный код). Длина кода определяется количеством кодируемых объектов.
- **Дешифраторы** - преобразуют двоичный код в унитарный
- **Мультиплексоры** - ИМС, которые направляют один из $m$ входных сигналов на один выход
- **Демультиплексоры** - ИМС, которые направляют один входной сигнал на 1 из $m$ выходов
- **Триггеры** - устройства, служащие для запоминания логических состояний
- **Регистры** - это триггерная линейка, служащая для записи, хранения, сдвига и вывода информации
- **Счетчики** - бывают суммирующие, вычитающие и реверсивные
- **Запоминающие устройства** - предназначены для записи, хранения и выдачи информации