**Компаратор** - это электронное устройство, предназначенное для сравнения двух входных напряжений и выдачи выходного сигнала в зависимости от результатов сравнения. Компаратор принимает на свои входы два аналоговых сигнала и выдает 1, если сигнал на
неинвертирующем входе ("+") больше, чем на инвертирующем входе ("−"), и сигнал 0,
если сигнал на неинвертирующем входе меньше, чем на инвертирующем входе. Значение
выходного сигнала компаратора при равенстве входных напряжений, в общем случае не
определено.  
Через компараторы осуществляется связь между непрерывными сигналами, например,
напряжения и логическими переменными цифровых устройств. Применяются в различных электронных устройствах, АЦП и ЦАП, устройствах сигнализации, допускового контроля и др.  
Сравниваемый сигнал может подаваться как на инвертирующий, так и на
неинвертирующий вход компаратора. Соответственно, в зависимости от этого компаратор
называют инвертирующим или неинвертирующим.  
Схема:  
![Схема компаратора](../Pictures/11_01.%20Схема%20компаратора.png)  
УГО:  
![УГО компаратора](../Pictures/11_02.%20УГО%20компаратора.png)  
Таблица истинности:  

| A   | B   | A>B | A=B | A<B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 0   | 1   | 0   |
