# 6. Сетевые технологии
## Параметры базовых вариантов стандартных сетей
| Параметр сети     | Ethernet            | Token-Ring            | Arcnet              | FDDI                  | 100VG-AnyLAN          |
| ----------------- | ------------------- | --------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------------- |
| Стандарт          | IEEE 802.3          | IEEE 802.5            | Datapoint           | ISO 9314              | IEEE 802.12           |
| Топология         | Шина                | Кольцо                | Шина                | Кольцо                | Звезда                |
| Скорость передачи | 10 (100) Мбит/с     | (16) Мбит/с           | 2,5 Мбит/с          | 100 Мбит/с            | 100 Мбит/с            |
| Длина             | 5 км                | 120 м                 | 6 км                | 20 км                 | 1 км                  |
| Среда             | Коаксиальный кабель | Кабель на витых парах | Коаксиальный кабель | Оптоволоконный кабель | Кабель на витых парах |
| Метод управления  | CSMA/CD             | Маркер                | Маркер              | Маркер                | Центр                 |
| Код               | Манчестер           | Бифазный              | Arcnet              | 4B/5B                 | 5B/6B                 |
| Количествао       | До 1024             | До 260                | До 255              | До 1000               | До 1024               |
## Ethernet
![Звездно-шинная топология сети|372x267](../Pictures/06_01.%20Звездно-шинная%20топология%20сети.png)  
Структура пакета в сети Ethernet:  
![Структура пакета в сети Ethernet|382x128](../Pictures/06_02.%20Структура%20пакета%20в%20сети%20Ethernet.png)  
Типы сегментов сети Ethernet для разных сред передачи данных:
- **10BASE5** - толстый коаксиальный кабель (5 - длина сегмента до 500 м, 10 - скорость сети)
- **10BASE2** - тонкий коаксиальный кабель (2 - длина сегмента до 185 м, 10 - скорость сети)
- **10BASE-T** - витая пара
- **10BASE-FL** - оптоволоконный кабель
  
Типы сегментов сети Fast Ethernet для разных сред передачи данных:
- **100BASE-T4** - четверная витая пара
- **100BASE-TX** - сдвоенная витая пара
- **100BASE-FX** - оптоволоконная витая пара
  
IBM, следуя принципам открытых систем, выпустили подробную документацию вплоть до принципиальных схем адаптеров.  
Была разработана концепция NetBIOS.  
## Token-Ring
Отдельные абоненты присоединяются к сети не напрямую, а через MAU (они же TCU - концентраторы, многостанционные устройства доступа).  
![Звездно-кольцевая топология сети|451x266](../Pictures/06_03.%20Звездно-кольцевая%20топология%20сети.png)  
Для каждого абонента в составе концентратора есть блок для подключения к магистрали. Он обеспечивает автоматическое подключение абонента в кольцо, если он подключен и исправен. Иначе TCU автоматически восстанавливает целостность кольца. Срабатывает TCU по сигналу фантомного тока, который приходит от абонента, желающего включиться в кольцо.  
![Схема концентратора|380x169](../Pictures/06_04.%20Схема%20концентратора.png)  
![Концентратор|397x126](../Pictures/06_05.%20Концентратор.png)  
Крайние разъемы Ring-In и Ring-Out - для подключения к другим концентраторам.  
Активный концентратор умеет восстанавливать сигнал абонента. Также ведет себя концентратор Ethernet.  
Пассивный концентратор только перекоммутирует линии связи.  
![Token-Ring|385x171](../Pictures/06_06.%20Token-Ring%20в%20нормальном%20режиме.png)  
Для повышения живучести сети технологии Token-Ring предусмотрен режим сворачивания кольца для обхода места обрыва.  
В нормальном режиме концентраторы соединены 2 кабелями, но передача осуществляется по одному из них. В случае одиночного обрыва - передача по обоим кабелям. В случае нескольких обрывов сеть распадается на несколько сегментов, не связанных между собой, но работающих.  
Среда передачи данных либо неэкранированная (UTP), либо экранированная (STP).  
![Token-Ring при обрыве сети|378x174](../Pictures/06_07.%20Token-Ring%20при%20обрыве%20сети.png)  
Характеристики Token-Ring:
- Максимальное количество концентраторов - 12
- Максимальное количество абонентов в сети - 96 (UTP), 260 (STP)
- Максимальная длина кабеля между абонентом и концентратором - 120 метров (UTP), 200 метров (STP)
  
В кабелях используются разъемы RJ-45, а также DB9P.  
Использование Token-Ring заметно дороже, так как используется более сложный метод управления обменом.  
Сеть Token-Ring значительно лучше держит высокую нагрузку, а также обеспечивает гарантированное время доступа. Это важно в сетях производственного назначения.  
В сети Token-Ring используется **маркерный метод доступа** - по кольцу постоянно циркулирует **маркер**, к нему абоненты могут присоединять пакеты данных. Благодаря ему нет конфликтов в передаваемых данных. Но необходимо контролировать целостность маркера, а также исключение неисправного абонента из кольца.  
![[06_08. Маркер.png|313x74]]
За целостностью маркера следит один из абонентов - **активный монитор**. Его аппаратура равна остальным, но софт следит за временными соотношениями в сети и формирует новый маркер. Активный монитор выбирается при старте сети. Им может быть любой компьютер в сети, но как правило им становится первый включенный в сеть абонент.  
![MAC-адрес|521x58](../Pictures/06_09.%20MAC-адрес.png)  
Структура пакета в сети Token-Ring:  
![Структура пакета в сети Token-Ring|409x144](../Pictures/06_10.%20Структура%20пакета%20в%20сети%20Token-Ring.png)  
Объединение сегментов с помощью мостов:  
![Объединение сегментов с помощью мостов|454x167](../Pictures/06_11.%20Объединение%20сегментов%20с%20помощью%20мостов.png)
## FDDI
В сети FDDI работают в "кольце" абоненты 2 типов:
- **DAS** - подключается к обоим "кольцам" сети. При этом возможен обмен со скоростью 200 Мбит/с или резервирование кабеля в сети в ожидании повреждения. Такие абоненты используются в критичных сетях
- **SAS** - проще и дешевле по сравнению с DAS
  
![Топология FDDI|468x234](../Pictures/06_12.%20Топология%20FDDI.png)  
**DAC** - концентратор двойного подключения  
**SAC** - концентратор одинарного подключения  
![FDDI в нормальном режиме|374x260](../Pictures/06_13.%20FDDI%20в%20нормальном%20режиме.png)  
![FDDI при обрыве сети|394x282](../Pictures/06_14.%20FDDI%20при%20обрыве%20сети.png)  
Структура пакета в сети FDDI:  
![Структура пакета в сети FDDI|392x155](../Pictures/06_15.%20Структура%20пакета%20в%20сети%20FDDI.png)  
Пример компьютерной сети:  
![Пример компьютерной сети|393x299](../Pictures/06_16.%20Пример%20компьютерной%20сети.png)

