Цель настоящей лабораторной работы - проверить работу различных алгоритмов замещения при различных режимах записи.  
В качестве задания предлагается некоторая короткая "программа", которую необходимо выполнить с подключенной кэш-памятью (размером 4 и 8 ячеек) в шаговом режиме для следующих двух вариантов алгоритмов замещения:

| Вариант | Режим записи | Алгоритм замещения       |
| ------- | ------------ | ------------------------ |
| 12      | Сквозная     | О, без учета бита записи |
|         | Обратная     | СЗ, с учетом бита записи |
  
| Вариант | 1         | 2        | 3       | 4       | 5         | 6     | 7          |
| ------- | --------- | -------- | ------- | ------- | --------- | ----- | ---------- |
| 12      | `JMP 006` | `RD #76` | `WR 14` | `WR R2` | `PUSH R2` | `RET` | `CALL 001` |
  
Не следует рассматривать заданную последовательность команд как фрагмент программы. Некоторые конструкции, например, последовательность команд `PUSH R6`, `RET` в общем случае не возвращает программу в точку вызова подпрограммы. Такие группы команд введены в задание для того, чтобы обратить внимание студентов на особенности функционирования стека.