# 1. Введение в компьютерные сети
## История компьютерных сетей
Подключение терминалов к центральному компьютеру:

![Подключение терминалов к центральному компьютеру|396x253](../Pictures/01_01.%20Подключение%20терминалов%20к%20центральному%20компьютеру.png)  
Основная цель организации связи состояла в том, чтобы разделить интеллект ("машинное время") большого мощного и дорогого компьютера между пользователями, работающими за этими терминалами. Это называлось **режимом разделения времени**, т. к. большой компьютер последовательно во времени решал задачи множества пользователей. В данном случае достигалось совместное использование самых дорогих в то время ресурсов - вычислительных.  
Объединение нескольких микрокомпьютеров позволило организовать совместное использование компьютерной периферии:  

![Совместное использование компьютерной периферии|435x117](../Pictures/01_02.%20Совместное%20использование%20компьютерной%20периферии.png)  
Объединив несколько микрокомпьютеров, можно было организовать совместное использование ими компьютерной периферии (магнитных дисков, магнитной ленты, принтеров). При этом вся обработка информации проводилась на месте, но ее результаты передавались на централизованные ресурсы. Здесь опять же совместно использовалось самое дорогое, что есть в системе, но уже совершенно по-новому. Такой режим получил название **режима обратного разделения времени**.  
Как и в первом случае, средства связи снижали стоимость компьютерной системы в целом.  
Объединение в сеть персональных компьютеров:  
![Объединение в сеть персональных компьютеров|513x125](../Pictures/01_03.%20Объединение%20в%20сеть%20персональных%20компьютеров.png)  
Сеть обеспечивает совместное использование ресурса. То самое обратное разделение времени, но уже на принципиально другом уровне. Здесь уже оно применяется не для снижения стоимости системы, а с целью более эффективного использования ресурсов, имеющихся в распоряжении компьютеров. Например, сеть позволяет объединить объем дисков всех компьютеров, обеспечив доступ каждого из них к дискам всех остальных как к собственным.  
Нагляднее всего преимущества сети проявляются в том случае, когда все пользователи активно работают с единой БД, запрашивая информацию из нее и занося в нее новую (например, в банке, в магазине, на складе). Никакими дискетами тут уже не обойдешься: пришлось бы целыми днями переносить данные с каждого компьютера на все остальные, содержать целый штат курьеров. А с сетью все очень просто: любые изменения данных, произведенные с любого компьютера, тут же становятся видными и доступными всем.  
Использование локальной сети для организации совместной работы компьютеров:  
![Использование локальной сети для организации совместной работы компьютеров|365x277](../Pictures/01_04.%20Использование%20локальной%20сети%20для%20организации%20совместной%20работы%20компьютеров.png)  
Без сети также невозможно обойтись в том случае, когда необходимо обеспечить согласованную работу нескольких компьютеров. Эта ситуация чаще всего встречается, когда эти компьютеры используются не для вычислений и работы с БД, а в задачах управления, измерения, контроля, там, где компьютер сопрягается с теми или иными внешними устройствами. Примерами могут служить различные производственные технологические системы, а также системы управления научными установками и комплексами. Здесь сеть позволяет синхронизировать действия компьютеров, распараллелить и соответственно ускорить процесс обработки данных, т. е. сложить уже не только периферийные ресурсы, но и интеллектуальную мощь.
## Локальные и глобальные сети
**Локальная сеть (LAN, Local Area Network)** - сеть, которая позволяет пользователям не замечать связи.  
**Глобальная сеть (WAN, Wide Area Network)** - отличается от локальной прежде всего тем, что она рассчитана на неограниченное число абонентов.  
**Городская** или **региональная сеть (MAN, Metropolitan Area Network)** - по своим характеристикам ближе к глобальным сетям, хотя иногда все-таки имеет некоторые черты локальной сети.
## Признаки локальной сети
- Высокая скорость передачи информации по сети
- Низкий уровень ошибок передачи
- Высокая интенсивность обмена (большой трафик)
- Эффективный, быстродействующий механизм управления обменом по сети
- Ограниченное количество компьютеров, подключаемых к сети
## Компоненты сети
**Абонент (узел, хост, станция)** - это устройство, подключенное к сети и активно участвующее в информационном обмене.  
**Сервером** называется абонент (узел) сети, который предоставляет свои ресурсы другим абонентам, но сам не использует из ресурсы.  
**Клиентом** называется абонент сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает.  
## Прикладные возможности сетей
- Совместное использование ресурсов
- Совместная работа нескольких компьютеров
- Обмен информацией
- Предоставление ресурсов

