## Мультиплексор
**Мультиплексор** - это устройство, предназначенное для коммутации сигналов, поступающих на соответствующие входы от нескольких источников, на один выход  
УГО:  
![УГО мультиплексора](07_01.%20УГО%20мультиплексора.png)  
В общем виде в состав $n$-канального мультиплексора входят дешифратор адреса на $n$ позиций, $n$ логических элементов И и $n$-входовый элемент ИЛИ  
![Схема мультиплексора](07_02.%20Схема%20мультиплексора.png)  
Дешифратор преобразовывает двоичный код адреса в позиционный код (содержащий только одну единицу на одном из своих выходов). Пусть на вход дешифратора подано 010. Тогда на выходе 2, и только на нем, будет логическая единица, которая разрешит прохождение через логический элемент И информационного сигнала со входа $X2$. Именно 
этот сигнал появится на выходе $Y$.  
Мультиплексор решает проблему выбора одного из нескольких информационных сигналов, поэтому его часто называют **селектором**.  
## Демультиплексор
**Демультиплексор** решает обратную задачу и представляет собой переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом. Он имеет 1 информационный вход и несколько выходов  
УГО:  
![УГО демультиплексора](07_03.%20УГО%20демультиплексора.png)  
Четырехканальный демультиплексор:  
![Схема 4-канального демультиплексора](07_04.%20Схема%204-канального%20демультиплексора.png)  
Демультиплексор передает информационный сигнал со входа $X$ на тот выход, номер которого задан кодом адреса. На вход $Х$ подали 1, на адресные входы подали 1, 1. Единица появится на выходе $Y3$. На адресные входы подали 0, 0 - единица появится на выходе $Y0$
Как самостоятельное изделие, демультиплексоры не выпускаются. Обычно, в качестве демультиплексоров используются дешифраторы, в которые вводят дополнительный стробирующий вход