Реализация программы в ЭВМ сводится к последовательному выполнению команд. Каждая команда, в свою очередь, выполняется как последовательность микрокоманд, реализующих элементарные действия над операционными элементами процессора.  
В программной модели учебной ЭВМ предусмотрен **Режим микрокоманд**, в котором действие командного цикла реализуется и отображается на уровне микрокоманд. Список микрокоманд текущей команды выводится в специальном окне **Микрокомандный уровень**.
## Задание
1. Выполнить последовательность команд в режиме **Шаг**. Зарегистрировать изменения состояния процессора и памяти в форме таблицы
  
| №   | IR  | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 |
| --- | --- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 12  | X   | `RD #988` | `ADD #19` | `WR9`     | `WR @9`   | `JNZ 001` |
  
2. Записать последовательность микрокоманд для следующих команд модели учебной ЭВМ:
	- `ADD R3`
	- `ADD @R3`
	- `ADD @R3+`
	- `ADD -@R3`
	- `JRNZ R3,M`
	- `MOV R4,R2`
	- `JMP M`
	- `CALL M`
	- `RET: PUSH R3`
	- `POP R5`